점  검  사  진

공 사 명 :	둔촌로 하수암거 신설공사(1공구)	점검일 :	2017.6.13.
지적사항 :	현재 시공중인 하수박스 구간은 보상기초 개념으로 계획된 구간으로 지반이 연약하여 향후 침하 가능성이 있으므로 이에 대한 대안으로 잡석두께를 증가시키는 방법, 잡석시공 전에 기존의 지반을 별도로 다짐시행하는 방법, 연약지층을 제거 후 치환하는 방법 등 지반을 강화시키는 방법을 적용 바람
지적사항 :	바닥 버팀대 미설치 구간 조속 설치하여 폐합단면을 형성하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	둔촌로 하수암거 신설공사(1공구)	점검일 :	2017.6.13.
지적사항 :	하수박스 타설 후 버팀대 매립구간은 시공상세도(shop drawing)에 의거 시공 바람
지적사항 :	통신관로 간섭으로 띠장 단절부분 버팀대 조속 설치 후 터파기 시공바람

점  검  사  진

공 사 명 :	둔촌로 하수암거 신설공사(1공구)	점검일 :	2017.6.13.
지적사항 :	토류벽 띠장 연결부 틈새부 보강 바람