점검사진

혼화기 모터, 감속기 고장(1정수장 혼화지 1호기)

컴프레셔 파이프 천공(1정수장 여과지 1호기)

약품주입 배관 누수(가압식막여과)

소화전 배관 동파(홍보관)

솔레노이드 밸브 고장(1정수장 침전지 6지 A계열)