<붙임 2>

교통안전시설물 세부 점검사항

신호등

- 설치(개소, 장소, 높이, 방향, 시인성)의 적정여부

- 주기, 현시, 점멸의 적정여부

- 제어기함 관리 및 가공케이블 고정 상태

- 지주의 경사, 부식, 파손 여부

- 기초의 안전성

음향신호기

- 오작동여부             - 압버튼장치 적정높이 설치여부

- 음성안내 적정여부        - 처짐현상 발생여부

잔여시간 표시기(보행신호등 보조장치)

- 오작동여부             - 모듈의 색상(녹색)의 적정여부

맨   홀

- 맨홀뚜껑 파손          - 맨홀함몰여부

교통안전표지판의 시설물 점검

- 표지판 및 표지

․ 더러움(먼지, 흙, 낙서 등)

․ 도장상태(탈색, 변색 등)

․ 표지판상태(휨, 파손 등)

․ 연결부상태(각형밴드, 고무박킹밴드, 부착대하부에 볼트. 너트로 마감)

- 지주 및 기초

․ 지주의 기울기, 쓰러짐, 휨, 부식, 도장, 흔들림(기초문제)

- 기타

․ 조명고장                    ․ 도로환경 변화로 인한 은폐

․ 교통상황에 따른 적합성

교통안전표지판의 표지내용 점검

- 규제 ․ 표시 내용이 현장과 다르게 적용된 경우

- 도로표지나 간판등이 다수 조합되어 식별하기 힘든 경우

- 표시내용이나 설치방법 등이 재검토를 요하는 경우

- 노면표시와 함께 설치된 경우 일치여부

도로표지

- 설치(개소, 장소, 높이, 방향, 문안연계성)의 적정여부

- 내용(정확성, 일관성, 시인성)의 적정여부

- 미관(탈락, 더러움, 훼손, 반사체)의 적정여부

- 연결부(휨, 고정, 파손)의 상태

- 지주의 경사, 부식, 파손 여부

- 기초의 안전성

노면표시

- 설치(개소, 장소, 일관성)의 적정여부

- 신호기. 교통안전표지와의 일치여부

- 미관(박리, 오염, 퇴색, 야간식별성)의 적정여부

- 원인자공사 등으로 인한 굴착복구후 시공여부

표지병

- 설치상태   - 파손여부

- 반사상태   - 반사체의 오염여부

- 주위에 흙, 모래, 낙엽등이 쌓였는지 여부

교통안전부속물

- 도로중앙 무단횡단방지시설 과 보행자 방호울타리의 파손여부 및

설치의 적합성

- 시선유도표지시설, 시선유도봉, 갈매기표지, 도로반사경, 볼라드 등의

파손여부 및 설치의 적합성

가로수 가지치기

- 도로표지, 교통안전시설물 등이 가로수로 인한 시인성 부족여부

세척 및 청소

- 시인성이 저하되는 모든 교통안전시설물의 세척실시