별첨 1 : 한강 및 지천 수중구조물 총괄(우물통+파일+확대기초)

구분			교량명	점검대상 - 우 물 통 -(파일/기타)	비 고	구분			교량명	점검대상 - 우 물 통 -(파일/기타)	비 고
한 강	횡 단	연번	계	1,027기 (47기)		지 천		연번	계	37기 (10기)
		1	광진교	19			안양천	1	양화교	6
		2	천호	38				2	양평교	2
		3	올림픽	40				3	신정교	2
		4	잠실	59			중랑천	4	성동교	(10)	(파일기초)
		5	청담	12 (2)	(확대기초)			5	군자교	8
		6	영동	38				6	용비교	13
		7	성수	5(9)	(파일기초)			7	장평교	4
		8	동호	44			탄 천	8	봉은교	2
		9	한남(상)	53
			한남(하)	30
		10	반포	52
			(잠수교)	44
		11	동작	36
		12	한강(신)	32
			한강(구)	32
		13	원효	20
		14	마포(상)	26
			마포(하)	37
		15	서강	32
		16	양화(상)	24(7)	(파일기초)
			양화(하)	15(7)	(파일기초) 8(15)
		17	성산	18
		18	가양	43
		19	행주(상)	0(12)	(파일기초)
			행주(하)	2(10)	(파일기초)
	종 단	1	아차산	101
		2	두모교	37
		3	서호교	59
		4	노량교	73
		5	청담2교	4

※ 잠실철도교 : 서울메트로에서 관리 수중점검 대상 제외

동호대교   : 철도교 구간 12기 추가 점검중

별첨 2 : 수중점검 장비 현황

구 분	제 원	수량	구입 연도	비 고
수중점검 모선	총톤수 3톤, 290HP	1	2008년	점검선 수납 및 이동
부양식 수중점검선	점검심도 20m 디지털영상 촬영	1	2008년	구조물 수중촬영
부양식 수중점검선	점검심도 45m 디지털영상 촬영	1	2011년	〃
휴대용점검장비	점검심도 45m 디지털영상 촬영	1	2006년	〃
모터보트	5~6인승 90HP	1	2008년	수상 이동
고무보트	7~8인슨 15HP	1	2010년	〃
점검차량	12인승 승합	1	2012년	점검장소 이동

점검모선 : 총톤수 3톤	부양식 수중점검선 2호기 : `08제작
부양식 수중점검선 신조선 : `11제작	모터보트 : 6~7인승
점검용 고무보트 7~8인용	점검용 차량 : 12인승