붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	점자블록 설치 부적정 (방향 전환 시 보행 방향이 직각으로 꺾어지는 굴절점에는 점형블록을 선형블록의 2배 넓이로 설치) (위치) : 공사 내 전 구간
정 비 전		정 비 후