붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	점자블록 설치 부적정 - 횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우, 매뉴얼 82, 83p 참조
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	점자블록 설치 부적정 - 횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우, 매뉴얼 82, 83p 참조
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	점자블록 설치 부적정, - 횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우, 매뉴얼 82, 83p 참조 - 횡단보도에서 시작되는 선형블록은 보도폭의 4/5가 되는 지점까지 설치
정 비 전		정 비 후