붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항(1)

연번: 1	(위치) 노량진로 및 여의대방로 사업구간 전체 (내용) 점형블록 미설치(음향신호기 앞)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 노량진로 사업구간 (내용) 점형블록 설치 부적정(횡단보도 선형블록 길이는 보도폭의 4/5, 매뉴얼 79p, 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 노량진로 사업구간 (내용) 점형블록 설치 부적정(점형블록 과다 설치, 매뉴얼 89p~91p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항(2)

연번: 4	(위치) 노량진로 사업구간 (내용) 구조물 주변 정밀시공 부적정
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 노량진로 사업구간 (내용) 점형블록 설치 부적정(보행동선 외 점형블록 과다 설치, 매뉴얼 89p~91p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 6	(위치) 노량진로 및 여의대방로 사업구간 전체 (내용) 보도공사 실명제 표지 미설치(매뉴얼 79p 참조)
미설치
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항(3)

연번: 7	(위치) 여의대방로 사업구간 (내용) 점형블록 설치 부적정(점형블록 과다 설치)
정 비 전		정 비 후
연번: 8	(위치) 여의대방로 사업구간 (내용) 구조물 주변 정밀시공 부적정
정 비 전		정 비 후
연번: 9	(위치) 여의대방로 사업구간 (내용) 점형블록 설치 부적정(낮춤석 구간에 설치)
정 비 전		정 비 후