붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	점자블록 설치 불량 (위치) : 횡단보도 구간 - 점자블록과 횡단보도의 횡단방향 일치 필요 - 경계석 차도측 끝단에서 30cm 이격하여 점형블록 60cm 폭으로 설치
정 비 전		정 비 후