붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	점자블록 설치 부적정 - 횡단보도 구간 선형으로 연결되는 경우, 매뉴얼 83p 참조 - 볼라드 전면 30cm 이격하여 점형블록 1매 설치
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	점자블록 설치 부적정 - 장애물이 있는 경우 조화맨홀 설치 또는 그 부분 제외하고 설치
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	점자블록 설치 부적정 - 장애물 전면 30cm 이격하여 점자블록 설치
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	점자블록 설치 부적정 - 횡단보도 구간 선형으로 연결되는 경우, 매뉴얼 83p 참조 - 선형블록은 횡단방향과 같은 방향으로 중앙에 설치
정 비 전		정 비 후