붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	(위치) 아리랑고개 교차로 교통섬 (내용) 교통섬 내 선형블록이 반경 1m내에 만나도록 설치(매뉴얼 85p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	(위치) : 북악산로 795, 797 (내용) : 연속 선형이 아닐 경우 횡단지점 선형블록 두줄로 설치
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	(위치) : 공사 내 전 구간 (내용) : 측구줄눈 미설치
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	(위치) : 일신건영휴먼빌아파트 입구 (내용) : 조각블록 발생 및 정밀시공 미흡
정 비 전		정 비 후