붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	점자블록 설치 부적정 - 점형블록 절단 금지, 1/2 이하 조각블록 사용금지
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	경계석 줄눈모르터 미시공, 경계석 미끄럼저항기준 미준수(표면가공 등) (위치) : 언주로 103 앞
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	점자블록 설치 부적정, 점자블록 설치 과다 – 현장여건 고려하여 간소화 필요 - 볼라드 전면 30cm 이격하여 점형블록 1매 설치 - 음향신호기 전면 30cm 이격하여 점형블록 2매 설치 - 직각으로 방향 전환시 설치방법 고려, 매뉴얼 82, 83p 참조
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	점자블록 설치 부적정 - 차량 진출입로 콘크리트블록 포장시 연속 선형블록으로 설치
정 비 전		정 비 후