붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	볼라드 전면 점자블록 1매 설치 필요
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	점자블록과 횡단보도의 횡단방향 불일치
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	횡단보도의 폭만큼 점자블록 설치 필요 횡단보도 중앙에 선형블록 설치
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	점자블록 제거 필요
정 비 전		정 비 후

연번 : 1	점자블록과 횡단보도의 횡단방향 불일치, 선형블록 1줄 설치, 횡단보도의 폭만큼 점형블록 설치 필요 (위치) : 횡단보도 구간
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	선형블록 1줄 설치, 횡단보도의 폭만큼 점형블록 설치 필요 (위치) : 횡단보도 구간
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	횡단보도 앞 빗물받이 이설 및 제거 필요(그레이팅 변경) (위치) : 횡단보도 구간
정 비 전		정 비 후