붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	(위치) 통일로 366 (내용) 빗물받이 설치 부적정 – 횡단보도 앞 빗물받이 이설
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	(위치) : 공사 내 전 구간 (내용) : 점자블록 설치 부적정(선형블록 과다설치) – 횡단보도구간 선형으로 연결되는 경우, 매뉴얼 83P 참조
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	(위치) : 통일로 325 (내용) : 점자블록(선형) 연속 설치 및 육교 시설물과 선형 연결
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	(위치) : 통일로 325, 무악재역 2번 출구 등 (내용) : 점자블록 설치 부적정(선형블록 과다설치) - 직각으로 방향을 전환하는 경우, 구간 내 연속선형일 경우 한줄로 유도
정 비 전		정 비 후