붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	자재 미폐합 (위치) : 종로 374
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	자재 미폐합 (위치) : 브레드원 앞
정 비 전		정 비 후

연번 : 3	점자블록 설치 불량(맨홀을 통화할 때 선형블록으로 시공) (위치) : 공사 내 전구간(종로 390)
정 비 전		정 비 후
연번 : 4	음향신호기 전면 점자블록(점형) 2매 미설치 (위치) : 종로 398
정 비 전		정 비 후
연번 : 5	점자블록 설치 불량(꺾이는 부분의 점자블록 설치 시 선형블록을 1/2절단하여 설치) (위치) : 종로 412
정 비 전		정 비 후

연번 : 6	점자블록 설치 불량(꺾이는 부분의 점자블록 설치 시 선형블록을 1/2절단하여 설치) (위치) : 종로 412
정 비 전		정 비 후
연번 : 7	점자블록 설치 불량(꺾이는 부분의 점자블록 설치 시 선형블록을 1/2절단하여 설치) (위치) : 종로 412
정 비 전		정 비 후
연번 : 8	점자블록 설치 불량(꺾이는 부분의 점자블록 설치 시 선형블록을 1/2절단하여 설치) (위치) : 종로 412
정 비 전		정 비 후