붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	횡단경사 7.6〫 (약 13.5%)
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	횡단경사 2.4〫 (약 4.5%)
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	횡단경사 3.1〫 (약 5.2%)
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	횡단경사 2.9〫 (약 5.1%)
정 비 전		정 비 후
연번 : 5	위치 : 숭례문 일대
정 비 전		정 비 후

○ 보도 횡단경사는 2%(1.15〫 ) 이하로 하며 위 공사 구간은 기준에 맞춰 재시공 바람

※ 지형 상황 및 주변 건축물 등으로 인하여 부득이하다고 이정되는 경우에는 4%까지 허용