붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

공사명 :　4.19로 역사문화거리 조성사업

연번 : 1	(위치) 4.19로 101 (내용) 점자블록 설치 과다 –유효보도폭 좁을 경우 현장여건을 고려하여 간소화(굴곡점 점형블록 1매)
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	(위치) 공사 내 전 구간 (내용) 버스정류장 승차대 점자블록 미설치(매뉴얼 88p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	(위치) 4.19로 59 (내용) 횡단보도 턱낮춤구간 빗물받이 이설 및 단차 제거
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	(위치) 4.19로 109 (내용) 불필요한 장애물 우회설치(매뉴얼 90p 참조) - 장애물부분 제외하고 선형블록으로 연결(혹은 선형블록 절단 후 설치)
정 비 전		정 비 후
연번 : 5	(위치) 근현대사기념관 정류장(09877) (내용) 볼라드 전면 30cm 이격하여 점형블록 1매 설치
정 비 전		정 비 후
연번 : 6	(위치) 4.19로 58 (내용) 횡단보도 턱낮춤 구간 단차 0cm 되도록 재시공 필요
정 비 전		정 비 후