점검지적 현장사진

사진설명	파형강판 갱구부 옹벽 구조검토 할것	【사진 1】

[벽체균열]                             [천단침하]

사진설명	파형강판 측벽하단 유공관 설치 검토	【사진 2】

사진설명	옹벽과 석축사이 토사유실 방지 조치 할것	【사진 3】

사진설명	파형강판 볼트체결부 누수방지대책 마련	【사진 4】

사진설명	균열된 부분 보수 보강 조치할것	【사진 5】

사진설명	상부 표면배수처리 시설 별도 설치	【사진 6】

사진설명	생태계 안전한 이동통로 설치 할것	【사진 7】

사진설명	계곡접속부 침사지 설치 할것	【사진 8】

사진설명	집수 맨홀ㄹ 재시공 할것	【사진 9】

사진설명	집수구 누수 방지대책 마련	【사진 10】

사진설명	토사 유실 방지대책 마련	【사진 11】

사진설명	통수 단면 확보 및 우기 대책 마련 할것	【사진 12】

사진설명	돌출맨홀 재시공 할것	【사진 13】

사진설명	맨홀 조적조로 시공된 구간 재시공 할것	【사진 14】