주요 점검지적 사진

공 사 명 :	고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사	점검일 :	2021. 3. 29.
지적사항 :	균열이 발생한 부위는 신축이음 방향과 일치하도록 줄 커팅을 실시하여 분리하고 균열부는 일정 폭(10cm 이상)을 커팅하여 제거 후 단면복구 실시
지적사항 :	제방내 노출된 우수배출 유공관은, U형 콘크리트 수로와 연결 요망