		가양대교 하부 시설물 설치 현황

본선구간 하부 시설물 설치 현황
받침장치 및 전단키 설치 현황
구분	방향	개소	방향		개소		방향			개소	총개소
탄성받침	양방향	36	일방향		18		고정단			2	56
포트받침	양방향	100	일방향		64		고정단			9	173
전단키	교축방향	16	교직방향		6		고정단			29	51
종방향 점검로 및 점검등 설치 현황
구분	경간당 설치개수	위치		연장(m)		구분		경간당 설치개수	위치			연장(점검등개수)
종방향 점검로	1	본교(S1~S7, S11~S17, S21~S24)+북단접속교		1,260		주형내부 점검등		2	본교(S1~S7, S11~S17, S21~S24)+북단접속교			2,520m(494개)
	2	본교(S8~S10, S18~S20)		600				3	본교(S8~S10, S18~S20)			900m(180개)
점검통로 및 사다리, 점검등 스위치, 주형내부 출입문 설치 현황
구분	설치위치				구분			설치위치
점검통로 양방향연결	PX3, PX4, MP1, MP2, MP3, MP4, MP7, MP10, MP11, MP12, MP13, MP14, MP15, MP16, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP23-1, P1				점검통로 양쪽설치			PX1, PX2
점검통로 한쪽설치	MP5, MP6, MP8, MP9, MP22, MP23, MP23-2				점검등 스위치			PX4, MP4, MP7, MP10, MP13, MP17, MP20, MP23-1, P1
주형내부 출입문	PX4, MP4, MP7, MP10, MP13, MP17, MP20, MP23-1, P1				상향식 출입사다리			PX1, PX2, PX3, PX4
하향식 출입사다리	MP1, MP4, MP7, MP8, MP10, MP13, MP17, MP20, MP23-1, P1
양방향 탄성받침		일방향 탄성받침			고정단 탄성받침					양방향 포트받침