< 동작대교 점검통로 현황 >

동작대교 안전점검 편람                                                                                                                                                                    제 3장 구조형식별 점검요령

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

<남단접속부 PS10>

<램프 A AP4>

<램프 FP3>

< 현 황 표 >

구 간	상부진입	하부진입
본교	10	-
남단접속교	5	11
북단접속교	-	23
램프A	-	3
램프B	-	3
램프E	-	3
램프F	2	-
램프G	2	-
램프H	3	-
램프I	4	-
램프J	-	2
총합계	26	45

<램프 G GP2>

<램프 I IP3>

<램프 J JP2>