토목․건축분야

구분	평가항목	점검결과
		양호	불량	해당없음
주요시설	1. 보의 균열 및 상태	○
	2. 기둥(교대, 교각, 주탑, 내력벽 등)의 균열 및 상태	○
	3. 슬래브(상판)의 균열 및 상태	○
	4. 벽체의 균열 및 상태	○
	5. 주요강재(강구조물, 케이블 등)의 변형 및 접합부 상태	○
	6. 교량받침(교좌장치) 상태			○
	7. 지붕(옥상)의 균열 및 상태	○
	8. 계단실(복도)의 균열 및 상태	○
일반시설	9. 외벽타일 또는 석재의 균열 및 탈락상태		○
	10. 시설 외부 또는 내부의 과하중(물탱크 등) 여부			○
	11. 강재의 도장 및 관리상태	○
	12. 안전시설(난간, 방호벽, 가드레일 등)의 견고성 및 관리상태		○
	13. 배수시설(배수공 등 포함) 적정성 및 관리상태	○
	14. 신축이음 파손 및 관리상태	○
부대시설	15. 옹벽, 석축 및 담장의 균열 및 상태			○
	16. 대형건설기계(타워크레인 등) 안전성 및 관리상태			○
	17. 마감재(광고판 등)의 돌출 및 위험요소(충돌, 안전사고) 여부	○
종합의견	구조적인 부분에서는 특이사항 발견치 못하였으나, 일부 핸드레일 파손 및 마감균열, 백화 등의 성능 저하부 발생