【점검표】

분야별 점검 사항

점 검 내 용	점검결과	조치계획
○ 공통사항(안전관리) - 비상연락망 구축 및 정비실태 - 위험안내 및 안전표지 정비․관리 여부 - 비상시 이용객 안전 등 행동요령 안내방송 여부 - 상황별 현장여건에 맞는 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용 여부 - 전 종사자(직원 및 임대매장 종사자)에 대한 안전교육 실시 여부 등 ․ 취약시기 대비 안전요원 등 인력배치 실태 ․ 소화기 등 소방설비 사용 숙지 여부 ․ 신고요령, 초기진화, 대피방법에 대한 교육·훈련실시 등
○ 시설 분야 - 주요구조부의 손상·균열, 누수 등 결함발생 여부 - 철골구조물의 구조내력 저하 여부 ․ 도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태 - 내·외부 마감재(타일·석재 등) 박리·박락상태 확인 - 계단 논슬립 부착 및 파손 상태 확인
○ 소방분야 - 비상구 유도등(시인성, 방해요소, 작동여부 등) - 스프링클러, 방화셔터, 제연경계벽(설치여부, 작동방해 등) - 옥내소화전 등 소방시설 주변 물건 적재 확인 - 명절 전 이동통로에 물건적치 등 행위 ․ 비상구, 계단 등에 물품 적재 확인 - 경보설비 임의차단 등 관리상태 확인

점 검 내 용	점검결과	조치계획
○ 전기분야 - 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금장치 확인 - 자판기 등 편의시설의 전기·기계기구 외함 접지 확인 - 차단기와 전기배선이 상호용량에 맞게 설치·사용 확인 - 수전반, 전압계, 전력계의 동작 상태와 과부하, 과전압 등 지시계기 확인 - 비상발전기 정상작동 확인을 위한 주기적 무부하 시험 확인
○ 승강기 분야(기계분야) - 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보 여부 - 화재 등 비상시 승강기의 비상운전 작동상태 확인 - 승강기 내·외부 안전표지 부착 확인 등
○ 가스분야 - 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 방치 여부 ․ 100kg이상 저장시 용기 전도방지 및 차양시설 확인 ․ 250kg(체적 거래시는 500kg) 이상 방호벽 설치 확인 - 가스차단기, 경보기 등 임의차단 및 정상작동 확인 - 고무호스에서 분기 등 가스기기 이용 상태 확인 - 가스보일러의 흡․배기구시설 관리상태 ․ 보일러 배기통 폐가스 누설 유무 확인 등

점검자 : 소속       직급       성명            (서명)

점검자 : 소속       직급       성명            (서명)

점검자 : 소속       직급       성명            (서명)

점검자 : 소속       직급       성명            (서명)

점검자 : 소속       직급       성명            (서명)