붙임 2

정밀안전진단용역 점검표

❏ 용역 개요

발주부서		용역기간
용 역 명
용역회사

❏ 점검결과

평가항목	세부 평가항목	기준	점검결과
서류점검 (공통)	- 참여 기술자의 인력구성 및 허위 용역실적 등록 확인 ․ 과업수행계획서와 용역 최종보고서의 참여기술자 일치 여부 확인 ․ 참여기술자 투입현황(일일 점검보고, 주간 공정보고, 월간 공정보고, 단계별 보고) 제출여부와 용역 참여기술자에 대한 관리감독 여부	과업내용서
	- 세부지침에서 규정하는 필수 시험항목의 누락 및 최소 수량 부족 여부	세부지침
	- 야장과 최종 용역 보고서와의 일치 여부 조사 ․ 시설물의 특성 및 원시자료(raw data)의 양을 고려하여 선별 확인
	상태평가 산정시 세부지침이 개정된 이후에도 개정 전 지침 및 세부지침의 적용 여부	세부지침
	각종 측정 장치의 공인기관의 검정 또는 성능시험에 합격된 기기 사용 여부	지침 (p.6)
	- 측점 관리 현황(station 표시 등)

※ 세부지침 : 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12)

※ 지침 : 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침(2013.4)

평가항목	세부 평가항목	기준	점검결과
서류 또는 현장 점검 (교량)	구조형식별 환산 결함도 점수에 길이와 차선에 따른 가중치를 적용하고 본교, 접속교 및 램프교를 모두 포함하여 최종 상태평가 산정 여부	세부지침 (p.1-44)
	정적재하시험에 대한 특성분석(횡분배 및 중립치 위치 등) 누락 여부	세부지침 (p.1-53)
	구조해석 모델링 조사(plate, beam 요소) ※ 전차 진단 결과와의 비교시
서류 또는 현장점검 (터널)	터널의 지점별 station과 상태평가 위치 파악이 용이한지 여부	세부지침 (p.2-9)
	부재별 결함에 따른 결함지수 산정을 통한 전체 시설물의 상태평가 과정의 누락	세부지침 (p.2-35)
서류 또는 현장 점검 (상수도)	부재별 손상 및 결함상태 조사표 작성 여부 (개별부재 상태평가표[조사자 확인], 복합부재 상태평가표, 개별시설물 상태표) ※ 토목구조물, 건축구조물, 기전설비 모두 동일하게 적용	세부지침 (p.5-45)
	종합평가 방법 및 작성 절차 준수 여부 (개별시설물 종합평가표, 복합시설물 종합평가표, 통합시설물 종합평가표) ※ 수리시설은 평가방법 및 절차가 복잡하여 여러 단계에 걸쳐 평가하여야 하나, 평가 단계를 거치지 않은 경우가 있음. 즉 토목, 건축 및 기계설비에 대한 평가결과를 종합한 종합평가를 도출해야 함	세부지침 (p.5-72)

평가항목	세부 평가항목	기준	점검결과
서류 또는 현장점검 (건축)	외관조사망도 작성시 주요 부재를 상세 결함도가 필요하나 대부분 누락되고, 내화 피복 및 접근이 어려운 주요 부재에 대한 조사가 진행되는지 여부 육안 조사 결함표 작성시 발생위치, 유형, 크기 등을 표기하여야 하고 결함의 원인 추정시 재료 특성, 시공성, 설계 등에 대한 종합적인 검토와 결함의 진행성 검토 여부	세부지침 (p.10-4~ 10-15)

2014년 12월   일

점검위원 :  소속                       성명          (서명)

점검위원 :  소속                       성명          (서명)

점 검 자 :  직급                       성명          (서명)

점 검 자 :  직급                       성명          (서명)

점 검 자 :  직급                       성명          (서명)