화재예방시설(소화기․소화전) 점검 항목

소화기 점검항목

1. 소화기 제조년월일

2. 지정된 장소에 비치 여부

3. 명판 표시사항(작동방법)이 읽을 수 있도록 뚜렷하며, 바깥쪽을 향하여 있는지 여부

4. 봉인줄 및 안전핀이 파손되거나 분실되었는지 점검

5. 중량을 측정하거나 들어보아서 소화약제가 차 있는지 확인

6. 흔들어 소화약제가 고형화되지 않았는지 확인

7. 지시압력계의 지침이 사용범위(녹색범위)에 있는지 확인

8. 현저한 외형적 손상, 부식, 누설, 노즐의 막힘 등을 점검

9. 손잡이, 작동장치 등의 외형적인 손상 및 부식여부를 점검

10. 호스의 균열 및 손상여부를 점검

11. 수레 바퀴 및 개폐밸브의 손상이나 부식여부

소화전 점검항목

1. 소화전함 내 소방호스 및 관창 비치상태 이상 유무

2. 가압송수장치(펌프)의 토출압력 적정 상태 및 누수 여부

3. 송수구 및 개폐 밸브의 적정 기능 유지  및 동작 상태 여부

4. 소화기함 표시상태 여부

화재예방시설(소화기) 점검표

- 장소 :  하늘공원

- 일시 : ‘14.   .    . ~  ’14.   .    .

소화기 번호	점 검 항 목												비 고
	제조년월일	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

* 정상 : ○,  이상 : X (비고 특이사항 등 기재)

점검자 :                 (인)

화재예방시설(소화전) 점검표

- 장소 :  하늘공원

- 일시 : ‘14.   .    .

소화전 번호	점검항목				비 고
	1	2	3	4
1
2
3
4
5

* 정상 : ○,  이상 : X  ( 비고- 특이사항 등 기재)

점검자 :                 (인)