점검 결과 개선사항

1. 비계설치 상태

- 고정이 미흡한 합판은 유동이 없도록 2개 이상 고정

- 근로자 이동시 안전확보를 위하여 램프 좌,우측 계단형 안전  통로 설치

- 자전거도로 낙하물 방지망 설치

2. 현장 안전 조치

- 분전반 누전차단기 추가 설치

- 추락위험 안전표지 설치

- 교량 시,종점부 안전펜스 설치

3. 안전관련 일지, 대장 작성 확행 및 근로자 관리감독(교육) 강화

- 수시교육 : 근로자신규채용, 작업내용변경, 위험작업자

- 일일교육 : 공사진척사항, 안전수칙 등

- 주간교육 : 산업안전보건법, 중대재해 사례 및 예방대책

- 월간교육 : 월간 공정협의, 작업공종 위험요소 대책 등

4. 표준서식을 지양하고 실효성 있는 안전점검 체크리스트 작성

5. 월간 안전관련 서류 점검

- 안전관리비 사용 내역

- 안전관련 일지 및 대장 등

6.  서울시 건설공사 안전사고 방지 근로자안전수칙 10계명 현장 부착 및 이행