붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	줄눈모래 채움 미실시 (위치) : 디지털로 423
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	가로수 주변 경계석 시공 불량(밀림현상 발생 등) (위치) : 디지털로 427 일대
정 비 전		정 비 후

연번 : 3	맨홀 주변 단차 발생 (위치) : (위치) : 디지털로 427 일대
정 비 전		정 비 후
연번 : 4	가로수 주변 경계석 시공 불량 (위치) : (위치) : 디지털로 427 일대
정 비 전		정 비 후
연번 : 5	방향전환 시 (점형)점자블록 설치 부적정(선형블록의 2배 폭으로) ※ 전 구간
정 비 전		정 비 후

연번 : 6	횡단보도 폭 만큼 (점형)점자블록 미설치 (위치) : 디지털로 421
정 비 전		정 비 후
연번 : 7	줄눈모래 채움 미흡 및 평탄성 불량 ※ 전 구간
정 비 전		정 비 후
연번 : 8	횡단보도 중앙에 선형블록 설치 필요 ※ 전 구간
정 비 전		정 비 후

연번 : 9	방향전환 시 (점형)점자블록 설치 부적정(선형블록 2배의 폭으로) ※ 전 구간
정 비 전		정 비 후
연번 : 10	평탄성 불량 ※ 전 구간
정 비 전		정 비 후
연번 : 11	(점형)점자블록은 장애물을 피하여 설치 (위치) : 디지털로 409
정 비 전		정 비 후

연번 : 12	보도 유효폭(2.0m 이상) 미확보(지장물 이전 또는 제거) (위치) : 디지털로 405
정 비 전		정 비 후
연번 : 13	경계석 단차 발생 (위치) : 디지털로 405
정 비 전		정 비 후
연번 : 14	방향전환 시 점자(선형)블록 설치 불량(선형블록의 돌출선 방향이 서로 일치하도록) (위치) : 디지털로 395
정 비 전		정 비 후

연번 : 15	음향신호기 전면 점자블록(점형) 2매 미설치 (위치) : 디지털로 395
정 비 전		정 비 후
연번 : 16	점자블록 단차 발생 (위치) : 디지털로 395
정 비 전		정 비 후
연번 : 17	줄눈모래 채움 미흡 (위치) ※ 전 구간
정 비 전		정 비 후

연번 : 18	평탄성 불량 (위치) : 정비구간 전체
정 비 전		정 비 후
연번 : 19	유효 보도폭(2.0m 이상) 미확보(지장물 제거 필요) (위치) : 디지털로 400
정 비 전		정 비 후
연번 : 20	유효 보도폭(2.0m 이상) 미확보(지장물 이전 및 제거 필요) (위치) : 디지털로 402
정 비 전		정 비 후

연번 : 21	경계석 단차 발생 (위치) : 디지털로 406
정 비 전		정 비 후