붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적사항

연번 : 1	1. 보도공사장 안전펜스 일부 설치, 2. 보행안전도우미 미배치 (위치) : 청계천로 11 청계한국빌딩 앞 1. 사유지 無 보도폭 4m이상시 보도 반폭 보행통로 확보 2. 임시보행로 연장이 30m이상일 경우에는 보행안전도우미 2인/일, 기타 기층포설 및 다짐 철저
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	보도공사장 안전펜스 일부 설치 및 보행안전도우미 미배치 (위치) : 청계천로 11 청계한국빌딩 앞
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	자재폐합 미조치 (위치) : 청계천로 24-8 원조유림낙지 앞 자재 적치시 안전펜스 설치, 보도블록 가공시에는 비산먼지 방지시설을 설치
정 비 전		정 비 후