붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 아차산로 616 (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 폭만큼(자전거도로 폭 제외) 점형블록 설치, 횡단방향과 같은 방향 중앙에 60㎝ 폭으로 선형블록을 보도 폭의 4/5지점까지 설치) ·볼라드 설치위치 부적정 및 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 89p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 아차산로 616 (내용) ·횡단보도 턱 낮춤 부적정(전체 턱 낮춤 시공, 매뉴얼 58p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 아차산로 624 (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 폭만큼(자전거도로 폭 제외) 점형블록 설치, 횡단방향과 같은 중앙에 선형블록 설치, 비스듬하게 방향전환시 선형블록만 설치, 매뉴얼91p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 아차산로 636 (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조, 겸용도로 사인블록 이설 및 음향신호기 앞 점형블록 2매 설치)
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 아차산로 버스정류소(워커힐A앞)~아차산로78길 교차부 (내용) ·블록간 줄눈간격 벌어짐으로 맞물림 불량
정 비 전		정 비 후
연번: 6	(위치) 아차산로 아차산로78길 교차부 (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 폭만큼(자전거도로 폭 제외) 점형블록 설치, 횡단방향과 같은 중앙에 선형블록 설치, 불필요한 선형블록 제거)
정 비 전		정 비 후