기동불시 점검 지적사항 조치결과

□ 공 사 명 : 염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사

□ 점 검 일 : 2014. 9. 15(월)

□ 점 검 자 : 안전관리과 정삼기, 박찬표

□ 점검내용 : 건설공사장 기동불시 점검

□ 점검결과 조치내용

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	향 후 계 획	비고
1	○ 추락재해 예방에 관한 사항 (현장시정사항) - 전기설비 작업에 사용중인 접이식 사다리는 기둥이 접혀지거나 펼쳐지지 않도록 철물 등으로 견고하게 고정 후 작업시행바라며, - 아웃트리거는 4개소 중 2개소만 펼치고 작업중인바, 4개소 모두 거치 후 작업시행바람.	사다리 펼침 방지 기능이 있는 사다리를 사용 중임.(원안 사진 참조) 벽체와 근접작업으로 아웃트리거가 펼쳐지지 않아 2인 1조 작업 중이며, 기타 작업 장소에서는 아웃트리거 모두를 펼치고 작업 중임.	○ 사다리 작업 시 사다리 고정장치 확인 및 아웃트리거를 모두 펼친 후 작업토록 하고, 이에 대한 안전교육 및 안전관리 지속 실시.	염창2

기동 불시점검 지적사항 조치사진

현장명 및 위치		염창2 외1개소 빗물펌프장 증설공사(강서구 염창동)
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	2014. 09. 15. (월)		2014. 09. 16.(화)
내 용	○ 추락재해 예방에 관한 사항 (현장시정사항) - 전기설비 작업에 사용중인 접이식 사다리는 기둥이 접혀지거나 펼쳐지지 않도록 철물 등으로 견고하게 고정 후 작업시행바라며, - 아웃트리거는 4개소 중 2개소만 펼치고 작업중인바, 4개소 모두 거치 후 작업시행바람.		- 사다리 펼침 방지 기능이 있는 사다리를 사용 중임(원안 사진 참조) - 벽체와 근접작업으로 아웃트리거가 펼쳐지지 않아 2인 1조 작업 중이며, 기타 작업 장소에서는 아웃트리거 모두를 펼치고 작업 중임.

.