별첨		하천 안전진단 체크리스트

(1) 공통 점검사항

항목	점검방법	점검결과
하천정비기본계획 등 기존계획 검토	ㅇ 홍수위, 홍수량 등 변화 여부 ㅇ 사업시행에 따른 제방 숭상 여부 등
친수시설 안전성 검토 등	ㅇ 점검대상 시설물 주변 친수시설 안전성 점검 ㅇ 불법 시설물(적치물 등) 존재 여부 등
제도개선건의	ㅇ 시설 안전성 제고 및 안전산업 진흥을 위해 필요한 법‧제도 개선과제를 제안(사유 자세히 적시) ※ 국토관리청 및 시‧도별로 2건 이상 발굴하여 제출	00법, 00규칙, 00기준 등 개정 필요 - 사유 00제도 신설 검토 필요 - 사유 00 시스템 마련 필요 - 사유

(2) 시설별 점검사항

☞ 점검결과 내용은 예시사항임

□ 제방

시 설 물 명		○○제방	관리기관
준공일		년 월 일	최종점검일		년 월 일
점 검 항 목		점 검 방 법		점 검 결 과		조 치 사 항
일반형 (토사)	월류	∘ 계획홍수위와 제방고와의 차이 (여유고)확인		해당 없음
	활동	∘ 둑마루의 종방향 균열 및 비탈면 층분리 현상 확인		○○지점 비탈면 활동 : 폭 2m, 길이 3m, 깊이 0.6m △△지점 비탈면 활동 : 폭 1.5m, 길이 3.6m, 깊이 0.8m
	세굴 및 침식	∘ 하안 및 고수부지 세굴여부, 교량, 낙차공 등 구조물 접속부 및 하상의 국부세굴, 만곡부의 세굴 및 침식 파악		○○지점 비탈면 세굴 : 폭 1.0m, 길이 3m, 깊이 0.6m
	훼손	∘ 제내·외측 인위적 굴착 현황 등 확인		○○지점 둑마루 훼손 : 폭 1.0m, 길이 3m, 깊이 0.6m
	누수	∘ 뒷비탈면 국부세굴 및 파이핑 현상, 제내지기초지반 투수층 노추여부		○○지점 뒷비탈면 하부 누수 : 폭 0.5m, 길이 3m ○○지점 제내지 파이핑 : 직경 0.5m
	침하	∘ 주변보다 낮아진 제방부위 확인(부등침하로 인한 붕괴, 단차 등)		○○지점 침하로 인한 둑마루 단차 : 단차 0.5m
	동물서식구멍	∘ 두더지, 들쥐 등 동물서식구멍 확인		○○지점 비탈면 상부 동물서식구멍 : 직경 5cm 00개소 확인
	수목식생	∘ 수목으로 인한 제체손상 및 유수소통지장 여부 확인		○○지점 수목식생에 의한 제체손상 : 폭 1.0m, 깊이 0.6m
	횡단구조물	∘ 접속부 공동 및 누수여부, 변형발생, 균열부위로 토사유출 및 누수여부		○○지점 제체 변형발생 : 폭 1.0m, 길이 1.0m, 깊이 0.6m
특수형 (구조물)	직립구조물 침하	∘ 주변보다 낮아진 제방 및 직립 구조물 부위 확인, 계획홍수위와 제방고와의 차이(여유고)확인		○○지점 침하로 인한 단차 : 단차 0.5m
	기울어짐 / 전도	∘ 직립구조물의 기울어짐 및 전도의 위험성 확인		○○지점 기울어짐 발생 : 제방 바깥쪽으로 0.5°
	구조물 파손	∘ 구조물의 파손상태 확인		○○지점 구조물 파손 : 폭 0.5m, 깊이 0.2m
	기초부 세굴	∘ 옹벽기초부의 하상세굴상태 확인		○○지점 기초부 세굴 : 폭 0.5m, 길이 5m, 깊이 0.2m
기 점검 시 조치계획 이행 여부		∘ 기존 점검 시 조치계획 이행 여부 (미조치 시 사유도 적시)
기 타		∘ 각 제방의 특성 및 손상상태를 고려 하여 추가 점검항목을 판단하여 자율점검 실시
종합의견		∘ 이상 없음, 정밀점검 필요, 보수‧보강 필요 등

※ 점검결과 작성요령 : 동일유형 손상 다수 발견 시 체크리스트에 순차적으로 추가 또는 별지로 작성

시 설 물 명	○○제방		관리기관
준공년월일	년 월 일		최종점검년월일	년 월 일
손상유형별 사진 첨부
○○ 지점 비탈면 침식/세굴		○○ 지점 둑마루 손상
○○ 지점 파이핑		○○ 지점 활동

※ 손상유형 관련 사진 첨부요령

ㅇ 체크리스트에 기록된 손상유형을 발견했을 경우, 손상정보(위치 및 손상유형) 및 사진을 첨부

□ 수문 및 배수통문

시 설 물 명			관리주체
준공일		년 월 일	최종점검일		년 월 일
점 검 항 목		점 검 방 법		점 검 결 과		조 치 사 항
본체	암거	∘ 균열폭, 백태 및 누수, 철근노출, 부재변형, 바닥세굴 등의 위치 및 존재유무 ∘ 암거 침하, 이음부 파손, 토사퇴적, 지장물 발생여부		유출부로부터 ○m 지점 좌측벽 균열 : 폭 0.5mm, 길이 2.0m 유출부로부터 ○m 지점 철근노출 : 폭 0.2m, 길이 1.0m 00개소
	문기둥	∘ 균열폭, 백태 및 누수, 철근노출, 부재변형 등의 위치 및 존재유무		바닥면으로부터 ○m 지점 균열 : 폭 0.2mm, 길이 1.0m
	문비 조작대	∘ 균열폭, 백태 및 누수, 철근노출, 부재변형 등의 위치 및 존재유무		조작대 ○○지점 균열 : 폭 0.5mm, 길이 1.0m 조작대 ○○지점 0.3mm 이상 균열 다수
	흉벽	∘ 균열폭, 백태 및 누수, 철근노출, 부재변형 등의 위치 및 존재유무		좌측으로 부터 ○m 지점 균열 : 폭 0.2mm, 길이 0.5m
	날개벽	∘ 균열폭, 백태 및 누수, 철근노출, 부재변형, 세굴 등의 위치 및 존재유무		좌측날개벽 바닥면으로부터 ○m 지점 철근노출 : 폭 0.2m, 길이 1.0m 00개소 우측날개벽 바닥면으로부터 ○m 지점 균열 : 폭 0.5mm, 길이 1.0m
	기초상판, 물받이	∘ 균열폭, 백태 및 누수, 철근노출, 부재변형, 세굴 등의 위치 및 존재유무		문짝으로부터 ○m 지점 철근노출 : 폭 0.2m, 길이 1.0m 00개소
	관리교	∘ 균열폭, 백태 및 누수, 철근노출, 부재변형 등의 위치 및 존재유무		조작대로부터 ○m 지점 철근노출 : 폭 0.2m, 길이 1.0m 00개소
	주변상태	∘ 둑마루, 제방단면, 떼, 호안손상 여부		호안 침하 : 폭 0.2m, 길이 1.0m, 깊이 0.5m
문비		∘ 문비표면, 로울러 및 축, 수밀고무, 로울러 및 레일 ∘ 문비변형, 지수판고무훼손, 문비 연결부 정상체결 여부		좌측으로부터 1번 수문 문비표면 부식발생 심각 좌측으로부터 3번 수문 수밀고무 탈락발생 좌측으로부터 2번 수문 로울러 및 레일 이상 발생
개폐장치		∘ 원동기, 감속기, 교체장치, 수동장치, 와이어로프(wire rope), 래크바(lack bar), 배전설비 등 ∘ 감속기, 전기설비 우수유입 및 작동 이상여부, 전기설비의 절연상태 ∘ 제어반의 기능제어상태 이상유무, 낙뢰로 인한 시설물 피해여부		좌측으로부터 2번 수문 래크바 부식 및 파손 발생 와이어로프 불량으로 3번 수문 작동 불량
작동여부		∘ 수문 실제 작동여부		- 작동, 미작동 등
기 점검 시 조치계획 이행 여부		∘ 기존 점검 시 조치계획 이행 여부(미조치 시 사유도 적시)
기 타		∘ 각 수문의 특성 및 손상상태를 고려하여 추가 점검항목을 판단
종합의견

※ 점검결과 작성요령 : 동일유형 손상 다수 발견 시 체크리스트에 순차적으로 추가 또는 별지로 작성

시 설 물 명	○○제방		관리주체
준공일	년 월 일		최종점검일	년 월 일
손상유형별 관련사진
유출부로부터 ○m 지점 좌측벽 암거 균열		유출부로부터 ○m 지점 암거 철근노출
조작대 ○○지점 균열		문짝으로부터 ○m 지점 물받이공 철근노출
좌측으로부터 1번 수문 문비표면 부식		좌측으로부터 3번 수문 수밀고무 탈락

※ 손상유형 관련 사진 첨부요령

ㅇ 체크리스트에 기록된 손상유형을 발견했을 경우, 손상정보(위치 및 손상유형) 및 해당 사진을 첨부