점자블록 설치기준 및 설명사진

□ 설치기준

○ (일반) 점자블록 위에 다른 시설물을 설치하거나 이동식 장애물을 놓아 두어서는 안된다.

○ (연속적으로 방향을 유도할 때) 선형블록의 양쪽으로 최소한 60㎝ 이내의 지역에는 장애물을 제거한다. 다만, 통행량이 많거나 복잡한 거리의 경우 선형블록의 양쪽으로 최소한 20㎝ 이내의 공간에서는 장애물이 없도록 함.

※ 관계법령

▸ 도로안전시설 설치 및 관리지침 (국토교통부)

▸ 서울시 보도공사 설계시공 관리매뉴얼 (시각장애인 점자블록 시공편, 72P)

□ 설명사진(권장)