눈새김 탱크로리 정기검사 성적서

□ 차량번호 : 81다1349

기물번호	9906-65	탱크전량	20000 L	눈새김자 수량	고정식 5개

구  분

검 사 내 용(기술표준원 고시 제2012-85호)

결 과

구조검사

Ⅰ

명판 및 봉인의 적정성, 탱크외관의 흠 및 기타 결함 유무

1.명판

명판은 선명하고 읽기 용이하여야 하며, 쉽게 손상되지 않아야 한다.

양호

1.1 명판에는 다음사항을 표시해야 한다.

- 기 물 명

- 제조 년도 및 칸별 기물번호

- 형식승인번호(해당되는 경우)

- 피계량물의 종류

- 계량단위

- 제작 기호 또는 제조자명

- 총량 및 각 격실의 공칭용량(차량 전단부터 번호매김)

- 계량에 관한 법률 시행규칙 제9조에 의한 정밀도 등의 표시사항

1.2 탱크로리의 명판 및 액위 측정장치에는 동일한 기물번호로 표기되어 있어야 한다.

1.3 탱크로리는 자동차번호(차대번호)에 따라 합치 표기하여야 한다.

2. 봉인

탈착 가능한 액위측정장치의 경우 고정장치를 봉인하였을 때 검정기관의 검인을 훼손하지 않고는 제거할 수 없도록 고정되어야 한다

양호

3. 외관

탱크 외관의 찌그러짐, 흠 등의 결함사항에 대하여 육안으로 검사하여 이상이 없어야 한다.

양호

오차검사

Ⅱ

「구조검사」에 불합격 되는 경우 실시, 합격기준은 허용오차의 1.5배 이내

□

○ 2007년 1월 1일 이후에 검정을 받은 경우(허용 오차 : 0.3%)

- 합격기준 : ± 0.45% 이내

-

□

○ 2007년 1월 1일 이전에 검정을 받은 경우(허용 오차 : 0.5%)

- 합격기준 : ± 0.75% 이내

○ 오차검사 결과표

	1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	비고
칸별량(L)	4000	4000	4000	4000	4000
검사결과

판   정

□ 합격   □ 불합격

검정증인 일련번호

비    고

911

검사일자    2014.   5.  20.      검사자  공업7급  성명  이우헌

공업8급  성명  김성복

눈새김 탱크로리 검사 차량

□ 차량번호 : 81다1349