정기점검결과 지적사항 총괄 요약표

부재(부위)	점검결과	조치필요사항
1. 제2처리장 농축조 2. 지하관랑 3. 탈수기동 4. 상암오수펌프장 5. 분뇨처리장 2농축기동	○ 농축조 외부계단 접속부 파손 이격 ○ 제1처리장 종침 계단실 벽체 하부 누수 발생 ○ 지하층 기둥+조적벽체 joint 이격 및 균열 ○ 1층 기둥 및 슬래브 joint 이격 및 균열 ○ 지상3층 바닥슬래브 균열 ○ 2층 외부 파라펫 마감재 이격 및 변위 ○ 지붕층 파라펫 박리, 박락 ○ 지붕층 계단실 벽체 누수	○ 파손 보수 [토목분야] ○ 누수 보수 [토목분야] ○ 2015년 정밀점검용역에 반영하여 그 결과에 따라 조치 [건축분야] ○ 2015년 정밀점검용역에 반영하여 그 결과에 따라 조치 [건축분야] ○ 파라펫 박리 박락 및 계단실 누수 보수 [건축분야]