서울우수한옥 정기점검표

서울우수한옥 : 종로구 가회동 31-94 점검년도 : 2018
점검내용	위치	세부내용
	①	- 주방/식당 건물 담장 인접 목부재 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
	②	- 난간 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
	③	- 대문 하부 신방목, 주변 목부재 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
비고

서울우수한옥 정기점검표

서울우수한옥 : 종로구 가회동 31-95 점검년도 : 2018
점검내용	위치	세부내용
	①	- 대문 하부 신방목 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
	②	- 사무실 기둥 하부 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
비고

서울우수한옥 정기점검표

서울우수한옥 : 종로구 가회동 30-3 점검년도 : 2018
점검내용	위치	세부내용
	①	- 내부 당골막이 미장 균열 ▶ 목재 건조수축으로 인한 미장 균열 진행여부 확인 후 재시공 필요
비고

서울우수한옥 정기점검표

서울우수한옥 : 종로구 가회동 1-182 점검년도 : 2018
점검내용	위치	세부내용
	지붕	- 지붕 기와 흘러내림 및 흙빠짐 ▶ 지붕 기와고르기 필요(지붕 부분수선 지원 신청 권장)
비고

서울우수한옥 정기점검표

서울우수한옥 : 종로구 계동 2-160 점검년도 : 2018
점검내용	위치	세부내용
	①	- 바깥 외벽 기둥 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
	②	- 상부 치받이 미장 탈락 ▶ 탈락 미장 재시공 필요
	③	- 후문 하부 목재에 우수 들이침 ▶ 후문 우수 들이침 방지를 위해 물받이 설치 권장
비고

서울우수한옥 정기점검표

서울우수한옥 : 종로구 계동 98 점검년도 : 2018
점검내용	위치	세부내용
	①	- 대문 하부 신방목 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
	②
	③
비고

서울우수한옥 정기점검표

서울우수한옥 : 종로구 관훈도 32 점검년도 : 2018
점검내용	위치	세부내용
	①	- 좌측 벽체 오염 ▶ 벽체 오염물질 제거 필요
	②	- 하층 바깥기둥 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
비고

서울우수한옥 정기점검표

서울우수한옥 : 종로구 가회동 1-75 점검년도 : 2018
점검내용	위치	세부내용
	①	- 부엌 싱크대 상부 주심도리 결구부 균열 ▶ 균열 발생부위 관찰 필요(균열 진행여부 확인)
	②	- 후면 대문 하부 신방목 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
비고

서울우수한옥 정기점검표

서울우수한옥 : 종로구 권농동 187-25 점검년도 : 2018
점검내용	위치	세부내용
	①	- 후면 벽체에서 우수 유입 ▶ 방수작업 및 실리콘 처리 등을 통해 우수 유입 방지 필요
비고

서울우수한옥 정기점검표

서울우수한옥 : 종로구 관훈동 84-24 점검년도 : 2018
점검내용	위치	세부내용
	①	- 후면 맞배지붕 하부 목부재 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
	②	- 전면 2층 난간 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
비고

서울우수한옥 정기점검표

서울우수한옥 : 은평구 단독주택용지 1-6-5(연서로50길 11-52) 점검년도 : 2018
점검내용	위치	세부내용
	①	- 대문 하부 신방목 우수 들이침 ▶ 우수 들이침으로 인해 변색된 목부재 면닦기 및 도장 필요
	②	- 2층 화장실 하부 누수 ▶ 화장실 타일 철거 후 방수공사 재시공 필요
	③
비고