〈붙임 1〉

정도관리(AQC) 표준시료 측정결과표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사업소명 : 서부수도사업소

접수일	시료명	시험일	시험결과(mg/L)		분석장비
			철	구리
14.03.26	미지시료	14.04.07	0.15	0.16	DR-2500

※ AQC : analytical quality control