〈붙임 1〉

정도관리(AQC) 표준시료 측정결과표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사업소명 : 서부수도사업소

접수일	시료명	시험일	시험결과(mg/L)		분석장비
			아연	납
14.06.26	미지시료	14.07.09	0.41	0.125	DR-2500

※ AQC : analytical quality control