별첨 1

점검대상 시설물 현황

(제1처리장)

연번	시 설 물 명	구 조	시 설 개 요		준공일
1	#1 침 사 지	철근콘크리트	폭3mx길이26mx깊이2.9m(고단), 3지 폭3mx길이26mx깊이2.7m(저단), 5지		'87.6
2	#1 최초침전지	철근콘크리트	폭11.2mx길이53.2mx깊이3m, 24지		'87.6
3	#1 포 기 조	철근콘크리트	폭22.8mx길이78mx깊이6m, 12지		'94.12
4	#1 최종침전지	철근콘크리트	폭11.6mx길이75mx깊이3.3m, 24지		'94.12
5	#1 농 축 조	철근콘크리트	직경 10.5mx높이3.0mx2조		'94.12
6	#1 가스저장탱크		직경32.2mx높이21m(건식6,000㎥/기)2기		'94.12
7	#1 소 화 조	철근콘크리트	직경26mx높이12.5m, 8조		'94.12
8	#1 지 하 관 랑	철근콘크리트	L=2,826.4m		'87.6
9	#1 유출수로 및 방류관거	철근콘크리트	L=1,802		'87.6
10	#1 유입펌프장	철근콘크리트	4,454㎡		'87.6
11	#1 송풍기동	철근콘크리트	2,325㎡		'94.12
12	방류펌프장 (유입및방류수문 2중화 설치여부)	철근콘크리트	987㎡		'90
13	#1 가스발전기동	철근콘크리트	2,184㎡		'94.12
14	소화조기계실	철근콘크리트	1,464㎡		'94.12
15	#1 탈수기동	철근콘크리트	1,880㎡		'87.6
16	수 전 실	철근콘크리트	661㎡		'87.6
17	급수동(고가수조포함)	철근콘크리트	1,487㎡		'87.6
18	투입동	철근콘크리트	1,750㎡		'97.
19	탈취휀동(본처리장)	철근콘크리트	400㎡		'02.
20	탈취휀동(유입)	철근콘크리트	594㎡		'02.
21	슬러지소각장	철근콘크리트	2,162㎡		'02.
22	위생처리농축기동1	철근콘크리트	602㎡

(제2처리장)

연번	시설물명	구 조	시설개요(층)	비고
1	#2침사지	철근콘크리트	폭3m× 길이26m× 깊이3.05m(고단),2지 폭3m× 길이26m× 깊이2.7(저단),3지
2	#2유입펌프장	철근콘크리트	1,687.33㎡
3	#2최초침전지	철근콘크리트	폭11.2m× 길이53.2m× 깊이3m, 24지
4	#2포기조	철근콘크리트	폭22.8m× 길이78m× 깊이6m, 12지
5	#2최종침전지	철근콘크리트	폭11.6m× 길이36m× 깊이3.5m, 48지
6	#2송풍기동	철근콘크리트	1,429.60㎡
7	#2농축조	철근콘크리트	직경16.5m× 높이3.0m× 3조
8	#2가스저장탱크		직경21m× 높이15m(건식3,900㎥/기)1기
9	#2소화조	철근콘크리트	직경26m× 높이13.5m, 3조
10	보일러동	철근콘크리트	1,166.8㎡
11	소화조기계동	철근콘크리트	1,042.05㎡
12	#2탈수기동	철근콘크리트	1,880㎡
13	위생처리농축기동2	철근콘크리트	667㎡
14	상암오수펌프장	철근콘크리트	1,595㎡
15	#2지하관랑	철근콘크리트	L=2,435m

(기타구조물)

연번	시설물명	구 조	시설개요(층)	비고
1	토양탈취휀동	철근콘크리트	392.20㎡	‘97
2	송풍기동1	철근콘크리트	144.00㎡	‘97
3	송풍기동2	철근콘크리트	100.00㎡	‘97
4	폐기물적치장	철근콘크리트	900.00㎡	‘97
5	관리본관	철근콘크리트	4,481.70㎡	‘90
6	드럼스크린실(2계열)	철근콘크리트	108.00㎡	‘97
7	드럼스크린실(3계열)	철근콘크리트	108.00㎡	‘97
8	관 사 동	철근콘크리트	2,214㎡(2동) 2,158㎡(4동)	‘93(2동) ‘95(4동)
9	지붕없는 폐기물적치장	철근콘크리트	1,560㎡	‘16