『2016년도』

정보통신·전자 공사장 안전관리 지침

기술지원단

통 신 전 자 팀

2016년도 통신·전자 공사장 안전관리 지침

1		목 적

◎ 공사감독(원)이 직무를 수행함에 있어서 본 수칙을 숙지하여 위해요인을

사전에 제거하고 현장요원의 안전 및 사고예방에 만전을 기함

- 공사감독(원)은 공중의 안전에 대하여 보호책임이 있으므로 현장요원이나

공중을 보호하기 위하여 충분한 안전조치를 하여야 함

- 공사감독(원)은 안전사고 방지에 관한 일체의 책임을 갖고 안전유지를

위하여 포괄적이고 적극적인 대책을 수립하여 안전관리를 실시

2		공사감독(원)의 의무

◎ 착공 전에 공사안전계획서를 제출받아 적정성 확보 및 보완 검토

◎ 작업 시 현장요원이 안전하게 작업할 수 있도록 작업을 지휘 및 감독

◎  작업 전에 해당 작업에 대한 안전을 위하여 다음사항을 숙지

- 작업의 목적과 범위

- 각 요원의 담당직무

- 작업의 시행순서와 방법

- 작업의 난이도와 위험성에 대한 조치 등

◎ 작업 전에 현장요원의 복장, 개인안전장구 및 작업도구에 대한 사전점검을

철저히 하고 작업에 임하도록 관리

◎ 각 작업에 적합한 자를 배치하여야 하며 신체적, 정신적으로 불안한 현장

요원이 투입되지 않도록 조치

◎ 당해공사의 다음 사항을 특별히 점검 및 관리

- 가설물 설치 등에 대한 안전성

- 작업 중단 또는 작업종료 후의 상태

- 복장 및 장구

◎ 작업 중 추락 및 붕괴의 위험이 있는 장소에는 위험표지판 설치

◎ 현장요원 및 공중안전에 필요한 모든 조치를 사전에 취할 수 있도록 조치

3		일반 안전관리

◎ 작업의 계획 및 준비

- 작업의 계획 및 준비를 충분히 하고 작업의 범위와 규모를 파악한 후 대책

을 사전에 준비

- 작업에 적합한 기능자 및 작업량에 맞는 인원이 편성 배치되었는지 확인

- 작업계획은 관련부서와 사전협조 후 시공

- 돌발사고에 대비하여 구급약품의 준비 및 구급처의 긴급 연락방법에 대

한 계획 수립

◎ 안전보호구의 착용

- 안전모, 안전화, 안전대 전 근로자 의무 착용

- 작업목적에 맞는 안전보호구 착용(방진마스크, 보안면, 보안경 등)

- 안전보호구의 사용방법 숙지 및 규격품 사용

- 드릴 등의 회전체 작업 시에는 장갑을 착용하지 않는다.

◎ 작업 시 유의사항

- 현장의 주위환경을 사전 점검하여 위험물 및 작업에 장애를 주는 물건

을 처리하고 주변정리를 한 후 작업에 착수

- 작업 전에 현장요원에게 작업내용을 충분히 전달 숙지하게 함

- 감전위험이 있는 전기기구는 전기기술자 이외에는 절대로 취급금지

- 어두운 곳에서 작업할 때는 작업에 지장이 없도록 조명등 및 배선을 안

전하고 견고하게 설치하거나 휴대용 전등을 휴대

- 위험하거나 위험성이 있는 장소에는 ‘출입금지’ ‘화기엄금’등의 안전표지

를 설치하고 출입 시 반드시 안전관리자 및 관계자의 지시에 따르도록 함

-  작업 후 공사현장의 주변정리 및 화재 위험요소 제거 등 안전점검 실시

- 물건을 쌓아 보관할 때에는 비상통로를 확보하고 소화장비의 접근이 용

이 하도록 조치

◎ 공구의 사용

- 지급되는 공구의 상태를 철저히 점검하여 안전한 것만을 사용하고 대용

품을 사용하지 않도록 조치

- 공구는 항상 일정한 장소에 두고, 기계 위나 재료 또는 작업대의 끝 부분

에 놓지 않도록 조치

- 공구는 절대로 던지지 말고 사용 후에는 검사와 정비를 철저히 한 후 일정한

보관함에 보관

- 공구 사용 시 시설되어 있는 시설물에 손상을 주지 않도록 주의

- 공구에 유해한 물질이 묻었을 경우에는 완전히 닦아내고 작업

4		특별 안전관리

◎ 본선 작업

- 열차 종료 후라도 전차선 단전 전에는 PSD 안전문 및 선로출입문을 개방하지 않는다

- 터널 진입전 반드시 전차선 단전 확인 및 진입 사실을 종합관제센터장에게 통보 후 출입한다.

- 모든 작업자는 야광 안전조끼를 착용, 특별히 안전요원을 배치하고 경광등, 호루라기 등을 이용하여 안전에 경고 및 주의하여 작업에 임한다.

- 작업 후 작업부산물은 깨끗이 정리하여 밖으로 반출한다.

◎ 사다리 작업

- 사다리 작업은 2인 1조를 원칙으로 한다.

- 안전하게 수리될 수 없는 사다리는 작업장 밖으로 반출한다.

- 사다리 전도방지를 위하여 전도방지대(아웃트리거)를 설치 사용한다.

- 작업자는 복장을 단정히 하고 미끄러운 신발을 신지 않는다.

- 부서지기 쉬운 벽돌 등을 받침대로 사용하지 않는다.

◎ 전기 작업

- 유자격자 이외에는 전기취급을 하지 않는다

- 젖은 손이나 기름이 묻은 손으로 전기를 만지지 않는다

- 고압선로에는 접근금지 표지 등 위험표시를 부착하여야 한다

- 전선은 규정용량 이상으로 사용하여서는 안 된다

- 크기 및 용량이 알맞은 휴즈를 사용한다

- 고장을 발견하면 즉시 관계자에게 통보하고 임으로 조치하지 않는다

- 분전함은 주전원의 연결장소를 부착하고 각각의 스위치에 사용장소 및

기계 기구의 이름을 명시한다.

5		공사장별 안전관리

공 사 명	공 정	안 전 대 책
공통	공통	-안전모·안전화 착용 -작업공구,자재관리 철저 -작업 안전수칙 준수 -정리정돈 철저
정보통신	케이블 포설	-고소·천정 작업 시 추락주의 -타시설물 접촉 주의 -개인용 랜턴 착용
	배관작업	-기초공작작업 실외 실시 -타시설물 접촉·이격 주의 -작업 시 타인과 접촉 주의
	철거 및 신설	-타시설물 절단 위험 주의 -신설·철거 중량물 운반주의
전자·네트워크	중량물 운반	-작업방법·순서 숙지 -인력운반 시 바른자세 들기 -적정위치에 적치한다
	장비이설	-주전원 차단 및 확인 -장비의 이상유무 확인 -통신·DATA전송상태 확인
승강편의시설 통신공사	복합공정	-선행공정파악 및 공정협의 -장기공사 자재관리 철저
	굴착	-추락 위험요소 제거 -방호울·안전표지판 설치

6		안전교육 및 일반사항

◎ 공사감독(원)은 현장요원(현장대리인,안전관리자)에 대한 정기안전교육 실시

◎ 현장투입 최초근로자에 대한 수시교육 관리

◎ 안전관리에 대한 교육종류, 주기 등은 현장에서 적절히 정하여 시행

◎ 작업 전 해당역사 및 관련자에 자세한 작업내용 통보

◎ 관련자가 공사하는 것을 알 수 있도록 작업자 및 공종별 색깔 구분

◎ 작업 시 작업내용을 알 수 있도록 공사 안내 표지 및 안내표지판을 공사

현장에 설치

7		보 고

◎ 공사감독(원)은 현장에서 안전사고가 발생하였을 경우 작업자에게 즉시

필요한 응급조치를 취하도록 하고 상세한 경위를 (발주)감독부서장에게

지체 없이 보고

- 발생년월일 및 시간과 장소

- 피해자의 인적사항 및 보호자 인적사항

- 피해자의 상병부위 및 정도

- 사고원인 및 경유서

◎ 공사감독(원)은 시공사의 안전관리에 대한 업무소홀이 확인된 경우에는

그 사실을 (발주)감독부서장에게 지체 없이 보고.  끝.