뚝도농축조 공사부지와 서울숲 경계부분

공 원 정 비 대 상 현 황

현장점검 관련

○ 점검일자

- 서울숲 직원점검 : 2017. 3. 6(월)

- 상수도와 합동점검 : 2017. 3. 9(목)

○ 점검결과

- 공사로 절개된 사면 잔디 또는 지피류 식재 필요

- 공사용 컨테이너 원상복구

- 메쉬휀스 기와진회색으로 페인트 칠 요함

- 메쉬휀스 주변 차폐수목 식재 필요 등

현장사진 및 정비요청 내역

공사로 절개된 사면 잔디 또는 지피류 식재	공사용 컨테이너 원상복구
나대지 콘크리트 제거 및 관목식재	- 메쉬휀스 기와진회색으로 페인트 칠 - 휀스 주변 차폐수목 식재