정수센터별 분말환성탄 주입설비 현황

구분	투입방식	정상작동 유무	작동불가 시 조치일정	활성탄 보유량(톤)
(예시)	싸이로 자동투입방식	작동불가 (용해수 펌프고장)	‘17.12.22 조치예정	60톤
광암	호퍼식
구의	싸이로 자동투입방식
뚝도	싸이로 자동투입방식
영등포	호퍼식
암사	자동투입방식
강북	자동투입방식