정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2016. 5. 27.(금) 15:00 ~ 16:30

□ 점 검 자 : 소장, 청원경찰 안재호, 사회복무요원 주성환

□ 점검지역 : 고도정수처리장 12·13초소 사이의 펜스

□ 점검결과 (적출사항) 및 조치할 사항

○ 적출사항

- 위    치 : 고도정수처리장 12·13초소 사이의 펜스

- 적출내용 : 펜스의 낮은 높이로 인한 침입우려

○ 조치할 사항 : 펜스 윗부분의 윤형철조망 설치(아래사진 참조)

- 펜스 자체의 높이가 낮아 윤형철조망의 설치 필요

- 펜스와 나무의 좁은 간격을 이용하여 침입이 우려됨

서울숲에서 본 펜스의 모습	펜스 높이 비교
펜스와 나무사이의 간격	윤형철조망의 유무경계부분