정수센터 자체 점검표

ㅇ 점검일시 :

ㅇ 점검대상 :

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 외곽 방호용 CCTV 외함 • 차단기 이상 유무 • 전원 공급장치 (어댑터) 이상 유무 • FAN 동작상태 • 멀티콘센트 이상 유무 • 광 점퍼코드 커넥터 연결 상태 • P/T 현장조작상태 (41만 화소)
2. 정문 CCTV 서버 렉 • 차단기 이상 유무 • 멀티콘센트 이상 유무 • 서버 렉 FAN 동작상태 • 광 점퍼코드 커넥터 연결 상태 • 서버 P/T 조작상태 (200만, 41만 화소) • 광컨버터 통신 이상 유무(ping test)
3. 진동감지기 외함 • 차단기 이상 유무 • 전원 공급장치 (어댑터) 이상 유무 • 외함 컨트롤러 조작 상태
4. 기타 • 외함의 나사 고정, 잠김 상태 • 서버 렉의 나사 고정, 잠김 상태 • 불필요 어댑터, 멀티콘센트 설치 상태

2015.  8.    .

점검자 :  소속             직급          성명       (인)

소속             직급          성명       (인)