정수센터 자체 점검표

ㅇ 점검일시 :

ㅇ 점검대상 :

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 외곽방호용 CCTV • 차단기, 어댑터 이상 유무 • CCTV 외함 배기 FAN 동작상태 • 광 점퍼코드 연결 상태
2. 정문 클라이언트, CCTV 렉 • 차단기, 어댑터 이상 유무 • 광 케이스 FAN 동작상태 • 광 점퍼코드 연결 상태 • P/T 조작상태 (200만, 41만 화소) • 카메라 웹서버 관제 상태 • 영상 표출 및 저장 여부
3. 진동감지기 • 차단기, 어댑터 이상 유무 • 진동 신호 감지 및 송신 여부 • 감지 이력 저장 여부
4. 기타 • 불필요 어댑터, 멀티콘센트 설치 상태 • 폴, 폴 마운트 나사 조임 상태 • 카메라 렌즈 등 오염 여부

2016.  2.    .

점검자 :  소속             직급          성명       (인)

소속             직급          성명       (인)