정수센터 / 건설현장 안전실태 점검결과

2014. 10. 29(수)

□ 점검자 : 청원경찰 반장 강웅철

□ 점검결과 적출사항

① 침전지 1계열 방충망이 탈색 및 찢어져 있어 미관상 보기가 좋지 않음

② 침전지 4계열 바닥이 깨져 있어 동계 전에 보수가 요망됨

① 침전지 1계열 찢어진 방충망	② 침전지 4계열 바닥이 깨져 있음

③ 센터內 고사목은 조기에 제거가 요망됨

* 고도 흡착지 건물 앞 화단, 본관 뒤 주차장 앞 화단 등

④ 오존 접촉지 옥상 견학동건물 바닥에 배수가 잘 되지 않아 빗물이 고여

있는 곳이 있음

③ 고도 흡착지 건물 앞 고사목	④ 견학동 옥상 빗물이 고여 있음

⑤ 오존 접촉지 옥상 / 흡착지 건물 지하 금이 간 곳이 다수 있음

바 닥

벽 체

접촉지 옥상바닥

흡착지 지하벽체

흡착지천장