정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014. 7. 18(금)

□ 점검자 : 청원경찰 반장 강웅철

□ 점검결과 적출사항

① 고도정수처리장 견학동 및 컨테이너에 설치된 화장실 청결상태 불량

※ 사용하지 않는 화장실일 경우 공사 마무리 전에 철거가 요망됨

② 고도정수처리장 공사 주변 시멘트 / 시멘관들이 널려 있음

※ 시멘트 폐기물 등은 매몰할 경우가 있으므로 확인 감독이 요망됨

① 화장실 청결상태 불량	② 시멘트 / 시멘관 폐기물

③ 침전지 4계열 지역 작업 후 전선 정리정돈 불량

④ 오니장 뒤 고도정수처리장 입구 지역 맨홀 뚜껑 미설치로 주·야간 순찰시

빠질수 있는 위험성 있음

※ 조속히 맨홀 뚜껑 설치가 요망됨

⑤ 도로주변 맨홀 비온 후 나뭇가지 및 나뭇잎 등으로 인해 막힐 수 있음

③ 전선정리 불량	④ 맨홀 뚜껑 미설치	⑤ 맨홀 지역 나뭇가지/나뭇잎