정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014. 7. 25(금)

□ 점검자 : 청원경찰 반장 강웅철

□ 점검결과 적출사항

① 고도정수처리시설 외곽 동부수도건설지역 내부 각종 쓰레기 방치

※ 해당 동부수도건설 담당부서에 연락하여 쓰레기 청소가 요망됨

② 오니장 뒤 배수로에 아스팔트 잔해물 및 자갈 등으로 막혀 있어 우천시

배수 역할 제한 및 역류할 수 있음

※ 배수로 잔해물 제거 후 뚜껑 설치가 요망됨

① 동부수도건설지역 쓰레기	② 오니장 뒤 배수로

③ 고도정수처리시설 오존 접촉지 옥상에 뚜껑 미설치로 우천시 빗물 유입이 가능

※ 뚜껑 설치(2개소)가 요망됨

④ 4계열 침전지 제초 작업 후 뒷정리 불량으로 바람불면 침전지 안으로 들어갈 수

있고 또한 우천시 배수로로 유입 가능

※ 제초작업 후 뒷정리 상태 확인 감독 철저

③ 오존 접촉지 옥상 뚜껑	④ 제초작업 후 뒷정리 불량

⑤ 배드민턴 체육시설 건물 지붕물받이 노후로 우천시 물받이 역할 제한

※ 물받이 보수가 요망됨

⑥ 약품 투입동 찢어진 방충망 보수 요망

※ 전체적으로 건물 방충망 상태 확인 후 보수가 요망됨

⑤ 물받이 노후	⑥ 찟어진 방충망