2016년 3분기 감시항목 채수 정수장 운영조건

□ 정수장 운영조건

채수일	구분	원수 수질				염소 주입율 (mg/L)		이산화탄소 주입률 (mg/L)	응집제 (PACl) 주입량 (mg/L)	오존 주입률 (mg/L)	후염소 주입률 (mg/L)
		수온 (℃)	pH	탁도 (NTU)	알카리도 (mg/L)	취수장 전염소	착수정 전염소
2016.9.6	광암정수	25.0	7.1	3	56	-	1.5	-	11 ※PAHCS	0.50	0.70
	강북정수	24.9	7.1	4.5	56	1.75	-	5.2	10.6	0.50	0.82
	암사정수	24.8	7.0	3.9	57	2.08	-	4.3	11.0	0.40	0.68
	구의정수	24.8	7.0	4	49	0.63	-	-	10.5	0.61	0.59
	뚝도정수	25.6	7.2	5	53	2.60	-	-	12.0 ※PAHCS	0.80	0.88
	영등포정수	25.5	7.1	4.7	50	2.31	-	-	12.5	-	0.93

□ 고도정수 시설현황 (2016년 4월 기준)