정수처리기준에 따른 지별탁도계 운영결과 보고(2014년 3월)

(강북아리수정수센터)

1. 정수장 및 여과공정 개요

정 수 장 명			강북아리수정수센터
위 치			경기도 남양주시 고산로 107번지
담당자명 (전화번호)			장 호 (02-3146-5859)
시설용량 (m3/일)		1,000,000		월평균생산량(m3/일)	775,501
여과공정	여과 방식		급속여과방식
	측정지점 /방법		지별여과수 / HACH-1720D 연속측정기
	총 여과지수		56지

2. 여과지별 연속탁도 관리

여과지 번호	수질검사 결과
	평균	최대	최소	기준초과
1지	0.037	0.083	0.025	0 / 2976
2지	0.040	0.079	0.028	0 / 2976
3지	0.034	0.084	0.023	0 / 2976
4지	0.039	0.070	0.031	0 / 2976
5지	0.041	0.074	0.025	0 / 2976
6지	0.037	0.071	0.026	0 / 2976
7지	0.043	0.089	0.022	0 / 2976
8지	0.040	0.083	0.024	0 / 2976
9지	0.039	0.066	0.029	0 / 2976
10지	0.041	0.077	0.026	0 / 2976
11지	0.037	0.064	0.026	0 / 2976
12지	0.039	0.069	0.029	0 / 2976
13지	0.039	0.065	0.027	0 / 2976
14지	0.036	0.075	0.015	0 / 2976
15지	0.027	0.063	0.009	0 / 2976
16지	0.042	0.075	0.036	0 / 2976
17지	0.034	0.058	0.028	0 / 2976
18지	0.037	0.058	0.033	0 / 2976
19지	0.040	0.067	0.031	0 / 2976
20지	0.037	0.068	0.026	0 / 2976
21지	0.043	0.068	0.037	0 / 2976
22지	0.038	0.085	0.025	0 / 2976
23지	0.039	0.084	0.023	0 / 2976
24지	0.037	0.073	0.031	0 / 2976
25지	0.037	0.074	0.033	0 / 2976
26지	0.039	0.074	0.031	0 / 2976
27지	0.039	0.065	0.030	0 / 2976
28지	0.034	0.080	0.024	0 / 2976
29지	0.042	0.058	0.037	0 / 2976
30지	0.047	0.089	0.037	0 / 2976
31지	0.047	0.062	0.038	0 / 2976
32지	0.052	0.082	0.038	0 / 2976
33지	0.051	0.089	0.031	0 / 2976
34지	0.047	0.070	0.034	0 / 2976
35지	0.041	0.069	0.034	0 / 2976
36지	0.033	0.053	0.024	0 / 2976
37지	0.034	0.050	0.032	0 / 2976
38지	0.037	0.058	0.028	0 / 2976
39지	0.045	0.079	0.028	0 / 2976
40지	0.047	0.078	0.031	0 / 2976
41지	0.041	0.065	0.029	0 / 2976
42지	0.042	0.065	0.031	0 / 2976
43지	0.049	0.089	0.031	0 / 2976
44지	0.042	0.061	0.035	0 / 2976
45지	0.044	0.059	0.039	0 / 2976
46지	0.039	0.089	0.018	0 / 2976
47지	0.040	0.050	0.038	0 / 2976
48지	0.038	0.050	0.034	0 / 2976
49지	0.038	0.061	0.027	0 / 2976
50지	0.043	0.061	0.032	0 / 2976
51지	0.044	0.075	0.029	0 / 2976
52지	0.036	0.057	0.030	0 / 2976
53지	0.040	0.073	0.030	0 / 2976
54지	0.034	0.050	0.027	0 / 2976
55지	0.036	0.050	0.027	0 / 2976
56지	0.043	0.055	0.036	0 / 2976

비고 : 1. 평균은 검체시료의 월간분석결과 산술평균값을 기입하고, 괄호안에 최대값과 최소값을 기입한다.

2. 기준초과는 “기준초과건수/총측정건수”를 기입하고, 초과한 경우 측정자료를 첨부하여 제출한다.