소방차량 수관적재 방법 개선

소방차 진입불가 지역 화재시 수관 연장에 대비한 대책 마련

2단에 수관 40mm 5본 적재 및 관창 연결하여 관리 1단에 수관 40mm 5본 적재
수관 적재함을 2단으로 개선하여 수관 10본 적재
추진 배경	○수관 적재함에 수관 5본 이상 적재의 어려움 ○미아동 고지대 등 소방차량 진입 불가 지역에 대한 대책 마련 ○한겹말이 수관을 10본 이상 연장하는데 따른 시간 소요 ○다수의 수관 연장에 따른 신속한 연장방법 개선의 필요성
기대 효과	○신속한 수관 연장으로 초기 진화 ○수관 적재함을 2단으로 개선하여 다량의 수관 적재 가능 ○화점이 60 ~ 70m의 거리에는 2단의 수관 5본을 사용하고 ○화점이 100m 이상일 경우 1, 2단의 수관을 연장하여 사용