문서번호	기전과-3930
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
협 조
	주무관
	주무관

제설장비 세척 및 점검 결과 보고

2014. 4

동부도로사업소

(기전과)

제설장비 세척 및 점검 결과 보고

제설장비의 안정적인 유지관리를 위해 겨울철 제설에 사용하던 염화칼슘살포기, 제설기, 차량 및 건설장비에 대해, 잔존 염화칼슘 제거  세척 및 점검을 실시하고 결과를 보고드림.

�   개  요

○ 작업내용

- 물차, 고압세척기를 사용하여 염화칼슘등 잔존물 제거 청결유지

- 염화칼슘살포기, 제설기, 차량, 건설장비 점검 및 정비

- 차량 및 살포기등 구동부 구리스 주입

○ 작업일시 : 2014. 3. 25 ~ 26(2일간), 4. 1(화)

○ 작업 자 : 정비원 및 조종원

�   세척 및 점검 정비 현황

○ 염화칼슘살포기 16대 : 세척 및 유압라인점검등

○ 제설차량 7대 : 염화칼슘잔존물 세척, 유압라인점검, 구리스 주입

○ 제설삽날 18대 : 세척, 구동부 구리스 주입, 삽날고무 점검

�   점검결과

○ 염화칼슘살포기

- 15톤용(1~6, 8호기) : 제설기 뒷면 및 슈트 부식 도색 필요

- 15톤용(2,3,5호기) : 실린더 유압호스 노후 교체 필요

- 15톤용(7호기) : 제설기 노후부식, 체인, 브러쉬 노후

- 8톤용(1253) : 제설기 뒷면 및 슈트 부식

- 다목적차량(1099) : 살포기 후면 도색 및 후레임 부식

유압블록, 닛플등 부식

- 다목적차량(1240) : 살포기 뒷면 부식, 차량 차체 후레임부식, 전방파워박스 고장

- 다목적차량(1190) : 살포기 부식 도색, 살포기 체인노후, 텐션베어링 노후, 차량(에어파이프, 파워파이프노후)

○ 제설기(삽날)

- 1호 : 삽날고무 노후 및 일부 손상

- 1253용 : 작업등 손상

- 1240용 : 파워케이블 손상

- 1044용 : 비산프레임, 천막손상

- 1190용 : 삽날 녹발생 도색필요

�   점검결과 조치

○ 염화칼슘살포기 및 제설기의 노후된 부분은 외주발주 수리코자 함.

따로붙임 : 제설장비 세척 및 점검 사진1부.